{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["ОЛ АГАТ"],"not_rendered":{"charts":0,"images":1,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":2,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"ОЛ АГАТ","index":0,"n_rows":45,"n_cols":10,"rows_kept":45,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[24,2,24,6],[25,2,25,6],[18,2,18,6],[14,1,14,2],[9,3,9,6],[10,3,10,6],[11,5,11,6],[12,3,12,6],[13,3,13,6],[7,4,7,6],[30,1,30,6],[35,1,35,6],[43,5,43,6],[31,5,31,6],[15,1,15,2],[39,1,39,6],[41,2,41,6],[40,2,40,6],[42,2,42,6],[43,1,43,2],[31,3,31,4],[43,3,43,4],[29,1,29,4],[19,2,19,6],[20,2,20,6],[1,1,1,6],[2,1,2,6],[3,1,3,6],[4,4,4,6],[15,3,15,4],[11,3,11,4],[4,1,4,3],[5,1,5,3],[6,1,6,3],[7,2,7,3],[8,1,8,6],[5,4,5,6],[12,1,12,2],[11,1,11,2],[10,1,10,2],[6,4,6,6],[13,1,13,2],[44,1,44,6],[38,1,38,6],[27,5,27,6],[28,5,28,6],[29,5,29,6],[27,1,27,4],[28,1,28,4],[17,2,17,6],[26,2,26,6],[15,5,15,6],[21,2,21,6],[22,2,22,6],[23,2,23,6]]}
[]
[null,"РФ, г.Челябинск, тел/факс:(351) 225-49-46, 225-49-32, e-mail: info@rsi174.ru "]
[null,"Опросный лист для выбора бесконтактного радиолокационного уровнемера УЛМ"]
[null,"Общая информация"]
[null,"Предприятие:",null,null,"Дата заполнения"]
[null,"Контактное лицо:",null,null,"Телефон/Факс:"]
[null,"Адрес:",null,null,"E-mail:"]
[null,"Опросный лист №","Позиция по проекту:",null,"Количество:"]
[null,"Информация для подбора уровнемера"]
[null,"Требуемое количество уровнемеров , шт. "]
[null,"Требуемая точность измерения уровня, мм "]
[null,"Продукт (жидкий/сыпучий)",null,"жидкий",null,"сыпучий"]
[null,"Название измеряемого продукта"]
[null,"Плотность продукта, кг/м3 "]
[null,"Исполнение уровнемера (укажите нужное):",null,"взрывозащищенное",null,"общепромышленное"]
[null,"Материалл корпуса уровнемера (укажите нужное):",null,"пластик",null,"алюминий"]
[null,"Тип резервуара (нужное выделить):"]
[null,null,"а) вертикальный стальной, для жидкостей (РВС)"]
[null,null,"б) вертикальный стальной силос, для сыпучих материалов"]
[null,null,"в) вертикальный стальной с понтоном"]
[null,null,"г) вертикальный стальной с плавающей крышей"]
[null,null,"д) горизонтальный (цистерна)"]
[null,null,"е) прямоугольный"]
[null,null,"ж) подземный (траншейный)"]
[null,null,"з) прямоугольный железо-бетонный силос"]
[null,null,"и) железо-бетонный вертикальный цилиндрический"]
[null,null,"к) аппарат с мешалкой (дополнить эскизом)"]
[null,"Высота резервуара (вертикальный размер), м"]
[null,"Диаметр резервуара (горизонтальный размер или ШхГ), м"]
[null,"Диапазон измерения уровня продукта, м (от дна емкости)"]
[null,"Рабочие условия:"]
[null,"парение","бурление","пена",null,"пыль"]
[null,"Температура продукта внутри резервуара,  °С       ",null,"Мин.",null,"Макс."]
[null,"Температура в месте установки датчика, °С ",null,"Мин.",null,"Макс."]
[null,"Избыточное давление внутри резервуара, атм.",null,"Рабочее",null,"Макс."]
[null,"Выберите переходный фланец уровнемера. Ду50 и Ду80 возможны только для жидких продуктов"]
[null,"а) сталь 09Г2С","          Ду50","Ду80","Ду100","Ду150","Ду200",null,null,"Ру6"]
[null,"б) нержавеющая сталь","          Ду50","Ду80","Ду100","Ду150","Ду200"]
[null,"Указать свой вариант фланца:"]
[null,"Выходной сигнал (укажите один или несколько):"]
[null,null,"а) RS-485 (modbus RTU)"]
[null,null,"б) HART"]
[null,null,"в) 4-20 mA"]
[null,"Релейные выходы (2 канала) - сухие контакты реле",null,"да",null,"нет"]
[null,"Дополнительная информация:"]