{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["ОЛ АГАТ"],"not_rendered":{"charts":0,"images":1,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"ОЛ АГАТ","index":0,"n_rows":42,"n_cols":10,"rows_kept":42,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[5,1,5,3],[6,1,6,3],[7,2,7,3],[8,1,8,6],[5,4,5,6],[6,4,6,6],[1,1,1,6],[2,1,2,6],[3,1,3,6],[4,4,4,6],[4,1,4,3],[7,4,7,6],[32,1,32,6],[37,1,37,6],[45,5,45,6],[43,2,43,6],[42,2,42,6],[44,2,44,6],[45,1,45,2],[45,3,45,4],[31,5,31,6],[41,1,41,6],[9,1,9,6],[10,1,10,6],[33,3,33,6],[28,1,28,5],[29,1,29,5],[11,1,11,6],[15,1,15,6],[12,1,12,6],[13,1,13,6],[14,1,14,6],[16,1,16,5],[40,1,40,2],[40,3,40,6],[17,1,17,5],[18,1,18,5],[19,1,19,5],[20,1,20,5],[21,1,21,5],[22,1,22,5],[23,1,23,5],[24,1,24,5],[25,1,25,5],[26,1,26,5],[27,1,27,5],[30,1,30,6],[31,3,31,4],[34,1,34,6],[35,4,35,6],[35,1,35,3],[39,1,39,6],[36,2,36,3],[36,4,36,6],[38,1,38,2],[38,3,38,6]]}
[]
[null,"РФ, г.Челябинск, тел/факс:(351) 225-49-46, 225-49-32, e-mail: info@rsi174.ru "]
[null,"Опросный лист на видеографические регистраторы ЭлМетро-ВиЭР"]
[null,"Общая информация"]
[null,"Предприятие:",null,null,"Дата заполнения"]
[null,"Контактное лицо:",null,null,"Телефон/Факс:"]
[null,"Адрес:",null,null,"E-mail:"]
[null,"Опросный лист №","Позиция по проекту:",null,"Количество:"]
[null,"Информация для подбора ВиЭР"]
[null,"Диагональ регистратора/вырез в щите (нужное отметить):  "]
[null,"10.4”/162x138мм - вандалоустойчивая лицевая панель 800х600, сенсорная клавиатура"]
[null,"8”/138x162мм - сенсорный экран 600х800"]
[null,"Взрывозащищенное исполнение (нужное отметить): "]
[null,"Общепромышленное"]
[null,"[Exia] IIC (только аналоговые каналы)"]
[null,"Характеристики регистрируемых сигналов/количество (нужное отметить): "]
[null,"каналы",null,null,null,null,"количество"]
[null,"аналоговый вход (U, I, R, ТП, ТС)"]
[null,"аналоговый вход (U, I, R, ТП, ТС) с питанием датчиков 24В/25мА"]
[null,"аналоговый вход (U, I, R, ТП, ТС), Exia исполнение"]
[null,"аналоговый вход (U, I, R, ТП, ТС) с питанием датчиков 24В/25мА, Exia исполнение"]
[null,"токовый выход 0-24мА"]
[null,"дискретный вход (потенциальный сигнал, сухой контакт)"]
[null,"частотно-импульсный вход (потенциальный сигнал, сухой контакт, частотный, импульсный, дискретный Namur)"]
[null,"дискретный выход (реле до 5А)"]
[null,"дискретный выход (сигнальное реле до 1А)"]
[null,"дискретный выход (поляризованное двустабильное реле до 8А)"]
[null,"дискретный выход (твердотельное реле до 200мА)"]
[null,"дискретный выход (симисторный до 100Вт)"]
[null,"встроенный источник питания 24В/100мА"]
[null,"Интерфейсы (нужное отметить):"]
[null,"RS-485 (1шт), Modbus RTU","RS-485 (2шт), Modbus RTU","Ethernet, Modbus TCP",null,"CAN 2.0"]
[null,"Температурное исполнение (температура эксплуатации регистратора):"]
[null,"от 0 до +55С  ","от -10 до +50С","от 0 до +60С"]
[null,"Внешние адаптеры для более удобного подключения термопар:"]
[null,"без датчика компенсации т.э.д.с (групповая компенсация тэдс)",null,null,"с датчиком компенсации т.э.д.с"]
[null,"количество:"]
[null,"Дополнительная наработка в течение 360 ч (нужное отметить): "]
[null,"да",null,"нет",null,null,null,null,null,"Ру6"]
[null,"Наличие госповерки (нужное отметить):"]
[null,"да",null,"нет"]
[null,"Дополнительная информация:"]